



进入接收终端后

Canusb改125k



用125k发送一组数据后

